**附件1：**

**清洗范围及清洗标准**

**一、排烟罩清洗**

1.挡火板：清洗后挡火板内外无油渍、水渍，表面光亮洁净；

2.烟罩内壁：清洗后表面无油渍、水渍，表面光亮洁净；

3.积油槽：清洗后油槽内无油渍，无积水，积油槽漏口无阻塞，漏油顺畅；

4.烟罩外壁：洗后表面无油渍、水渍，表面光亮洁净；

5.排风口：排风口四周表面光亮洁净。

**二、油烟管道清洗（包含横管与竖管）**

1.油烟管道内壁：清洗后无明显油污和液体油状物；

2.管道连接处以及铆钉密集处：清洗后无大块油垢。

**三、风机清洗**

1.风机机箱：清洗后风机机箱四壁可触及到的区域无油垢、无液体油渍；

2.风叶叶轮：清洗后风叶叶轮无油垢，基本恢复出厂原色；

3.清洗后，风机运行正常，无异响，无偏心震动。

**四、净化器清洗**

1.净化器片：清洗后净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；

2.可拆卸滤网：清洗后滤网无油腻，网面发光，并恢复原有的通透性；

3.不可拆滤网：清洗后基本恢复原有的通透性；

4.清洗后，净化器线路连接正常，净化器极片保持平行，行间距一致，工作指示灯正常。

**五、厨房间顶面、外墙清洗**

1.清洗后，棚面、墙面无明显油渍并保持外表面涂料完整。