**附件1：**

**1、入侵报警装置采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **参数** | **安装位置** |
| 1 | 报警键盘 | 10个 | 布放、撤防 | 病案室、档案室、门诊收费处、氯酸钠库房、信息机房、消防泵房等部位 |
| 2 | 红外探头 | 10个 | 红外入侵、输出开关量 |
| 3 | 电源 | 10个 | 12V2A |
| 4 | 红外对射探头 | 4对 | 50米距离、输出开关量 | 医院四周围栏 |
| 5 | 红外对射探头 | 5对 | 100米距离、输出开关量 |
| 6 | 红外对射探头 | 2对 | 150米距离、输出开关量 |
| 7 | 电源 | 11个 | 24V3A |
| 8 | 辅材 | 1套 | 配线、配管 | |

报价除包含所需设备基础要求，还应包含项目内所有设备安装、调试等费用。

1. **入侵报警装置技术要求：**

2.1新安装入侵报警装置需与医院原有红外入侵报警主机兼容。

2.2可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等。

2.3报警时可直观呈现出报警防区范围。

2.4 建筑内单个报警点位可实现单独布/撤防功能。

2.5室外报警设施设备需做好各项安全措施。

2.6产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件 规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.7入侵报警装置其他要求应符合GB50394的相关规定。

**3、其他要求：**

3.1 质保期内，除不可抗力和采购单位人为的原因外，成交供应商应无偿承担故障维修，更换零配件的义务，成交供应商在质保期内所有服务及零部件更换、运输等一切相关费用均为免费，确系质量原因无法正常工作时，成交供应商应无偿更换全新合格产品。

3.2 货物供货、安装、调试等阶段，与医院装饰装修、弱电等其他专业相互配合。

3.3 布线、安装等具体实施方案需要院方归口管理部门确认后再实施。

3.4 本工程施工地点为医院核心区域，车辆、人员非常密集，为保证周边车辆、人员的安全通行，施工现场必须做好围护、警示，所有围护、警示等措施必须做到安全、美观与周围环境协调并符合院方管理要求，现场场地狭小，所有施工材料的运输、堆放、保管等全部由施工方负责，也不得影响医院正常的秩序，所产生的措施费用由各供应商自行考虑。

3.5 施工区域要与院方协调，采用封闭措施，防尘、降噪，不得破坏正常的医疗和工作秩序。

3.6 成交供应商必须无条件服从医院的管理，不得影响医院的正常秩序。成交供应商应独立、有效的做好该工程周边（包括楼上楼下使用科室）的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，并无条件接受招标人的管理。