**附件3：**

**报 价 单**

**项目名称：入侵报警装置 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 报警键盘 | 布放、撤防 | 10个 |  |  |
| 2 | 红外探头 | 红外入侵、输出开关量 | 10个 |  |  |
| 3 | 电源 | 12V2A | 10个 |  |  |
| 4 | 红外对射探头 | 50米距离、输出开关量 | 4对 |  |  |
| 5 | 红外对射探头 | 100米距离、输出开关量 | 5对 |  |  |
| 6 | 红外对射探头 | 150米距离、输出开关量 | 2对 |  |  |
| 7 | 电源 | 24V3A | 11个 |  |  |
| 8 | 辅材 | 配线配管 | 1套 |  |  |
|  | 合 计 | | | |  |

**注：本项目的需求数量为预计采购量，仅供参考，实际使用量会有所增减，报价时请考虑相应风险，如因采购人实际需求，供货数量发生变化，供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货，最终结算金额按实际使用量乘以固定单价进行计算，服务期内单价不变。**

1. **供应商报价不能超过最高限价（2.8万元），否则报价无效。**
2. 报价除包含所需设备基础要求，还应包含项目内所有设备安装、调试等费用。
3. 工期：合同签订并接到院方通知后15个日历天内完成。
4. 质保要求：安装验收合格之日起两年。
5. 付款方式：货到安装调试全部验收合格，且乙方提供正规发票后，甲方无息支付合同价90%的款项，首笔款支付满2年后一次性无息支付合同尾款10%。
6. 投标人在报价前需至本项目现场实地勘察，因未实地勘察产生的一切后果，投标人自行负责。
7. **报价有效期： （≥1年）**

**报价公司（盖章）：**

**联系人及联系电话：**

日 期： 年 月 日