**附件1：**

**一、需求清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器材名称** | **规格** | **质保期（年）** | **数量** |
| 1 | 干粉式灭火器 | 4kg | 5 | 400个 |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 5 | 40个 |
| 3 | 干粉灭火器箱 | 4kg/厚0.8mm | 1 | 40个 |
| 4 | 不锈钢干粉灭火器箱 | 3kg/304/厚1mm | 1 | 10个 |
| 5 | 二氧化碳灭火器箱 | 4kg | 2 | 30个 |
| 6 | 防冻手套 | 30cm | 1 | 20副 |
| 7 | 消防水带（带铅丝） | DN65/25米/10pa | 5 | 60条 |
| 8 | 消防水枪头 | DN65 | 1 | 20个 |
| 9 | 消防软盘 |  | 5 | 20个 |

注：本项目的需求数量为预计采购量，仅供参考，实际使用量会有所增减，报价时请考虑相应风险，如因采购人实际需求，供货数量发生变化，供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货，最终结算金额按实际使用量乘以固定单价进行计算，服务期内单价不变。

**二、主要技术要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **器材名称** | **要求标准** |
| 1 | 干粉式灭火器 | GB4351.1-2005 CNCA-C18-03:2014 CCCF-MHSB-05 标准 |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | GB4351.1-2005 GB4351.2-2005 标准 |
| 3 | 干粉灭火器箱 | XF 139-2009 标准 |
| 4 | 不锈钢干粉灭火器箱 | 符合国家标准 |
| 5 | 二氧化灭火器箱 | 符合国家标准 |
| 6 | 防冻手套 | 符合国家标准 |
| 7 | 消防水带（带铅丝） | GB 6246-2011 CCCF-CPRZ-25.2019 标准 |
| 8 | 消防水枪头 | GB 8181-2005 CCCF-CPRZ-26-2019标准 |
| 9 | 消防软盘 | GB 15090-2005 标准 |

**三、供货要求：**分批次供货，供应商收到采购人通知后，7个日历天内完成供货，生产日期不超过30天。

**四、拟付款方式：**按批次结算，供应商每批次供货完成并通过院方验收合格后，未发现质量问题，开具正规发票，院方收到正规发票后30日内将验收合格货物货款一次性支付给供应商。

**五、其他要求：**

1、供应商需具备消防器材销售资质并提供有效的营业执照复印件（需加盖公章）。

2、供应商须提供消防部门认可的灭火器检验报告复印件（需加盖公章）。

3、3C产品和消防产品需提供检验合格证等材料。