**附件3：**

**报 价 单**

**项目名称：南通市第六人民医院年度食堂油烟管道清洗 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目需求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 年度食堂油烟管道清洗 | 一、排烟罩清洗1.挡火板：清洗后挡火板内外无油渍、水渍，表面光亮洁净；2.烟罩内壁：清洗后表面无油渍、水渍，表面光亮洁净；3.积油槽：清洗后油槽内无油渍，无积水，积油槽漏口无阻塞，漏油顺畅；4.烟罩外壁：洗后表面无油渍、水渍，表面光亮洁净；5.排风口：排风口四周表面光亮洁净。二、油烟管道清洗（包含横管与竖管）1.油烟管道内壁：清洗后无明显油污和液体油状物；2.管道连接处以及铆钉密集处：清洗后无大块油垢。三、风机清洗1.风机机箱：清洗后风机机箱四壁可触及到的区域无油垢、无液体油渍；2.风叶叶轮：清洗后风叶叶轮无油垢，基本恢复出厂原色；3.清洗后，风机运行正常，无异响，无偏心震动。四、净化器清洗1.净化器片：清洗后净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；2.可拆卸滤网：清洗后滤网无油腻，网面发光，并恢复原有的通透性；3.不可拆滤网：清洗后基本恢复原有的通透性；4.清洗后，净化器线路连接正常，净化器极片保持平行，行间距一致，工作指示灯正常。五、厨房间顶面、灶台周边、外墙清洗1.清洗后，灶台周边、棚面、墙面无明显油渍并保持外表面涂料完整。 | 12轮/年 |  |  |
|  | 合 计  |  |

**注：**

1. **供应商报价不能超过最高限价（27600元），否则报价无效。**
2. 服务期限：1年。每年含12轮清洗，每次清洗时间为2天，具体清洗日期由双方协商确定。每年度合作期满，院方根据服务情况可以续签合同，合同一年一签，可续签两次。
3. 付款方式：服务方完成每轮（12轮/年）完整的清洗服务并经院方验收合格后开具单次正式发票，服务方根据付款流程按发票金额一次性付款。
4. 投标人在报价前需至本项目现场实地勘察，因未实地勘察产生的一切后果，自行负责。
5. **报价有效期： （≥1年）**

 **报价公司（盖章）：**

**联系人及联系电话：**

 日 期： 年 月 日